**投标报价书**

|  |  |
| --- | --- |
| **工 程 名 称** | 广州南方学院集装箱仓库购建项目 |
| **服务时间** | 1. 货物质量保证期为1年，质量保证期届满后，免费保修期为5年。
2. 货物在质量保证期期限内发生质量问题，供应商在接到甲方通知2个工作日内委派技术人员上门免费保修。
 |
| **技术要求、服务要求** | 按《集装箱仓库采购需求书》技术要求、服务要求 |
| **投标总报价（按元）** |  |

注：（1）投标报价为人民币报价，保留小数点后两位数。

1. 按总价包干，供应商报价需包括货物及相关附件的设计、出图、采购、制造、检测、试验、包装、送货、安装、验收、培训、税费、技术服务（包括技术资料的提供）、保修期保障、其它费用等一切支出。
2. 中标后，供应商应于3个工作日内出具集装箱仓库地面硬化图纸和方案（地面硬化由学校完成）。
3. 具体报价明细见《广州南方学院集装箱仓库购建项目采购实施清单明细表》

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期： 年 月 日

广州南方学院集装箱仓库购建项目

采购实施清单明细表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备（货物）名称** | **规格型号** | **数量** | **单位** | **单价（元）** | **合价（元）** |
| 1 | 定制全新集装箱 | 6000\*3000\*2780mm | 20 | 个 |  |  |
| 2 | 定制喷色油漆 | 按展开面积计算 | 200 | 平方米 |  |  |
| 3 | 箱体拼接防水 | 单项 | 1 | 项 |  |  |
| 4 | 二楼楼梯走道 | 1000\*3000mm | 2 | 条 |  |  |
| 5 | 定制楼梯 | 标准尺寸 | 2 | 套 |  |  |
| 6 | 标准双开门 | 标准尺寸 | 18 | 个 |  |  |
| 7 | 定制双开门 | 1600\*2100mm | 13 | 个 |  |  |
| 8 | 明装电路 |  | 1 | 项 |  |  |
| 9 | 室外360°高清监控 | 原装海康威视监控 | 8 | 个 |  |  |
| 10 | 监控录像机 | 原装海康威视16路录像机7816N-Q2 | 2 | 个 |  |  |
| 11 | 供电交换机 | 原装磊科16口POE交换机 | 2 | 个 |  |  |
| 12 | 视频存储硬盘 | 原装HIKVISION 6T录像机监控专用5400转SATA ST4000VX015 | 2 | 个 |  |  |
| 13 | 显示终端 | 原装威普森的WPS-F240024寸 | 2 | 台 |  |  |
| 14 | 安装调试 | 单项 | 2 | 项 |  |  |
| 15 | 网线接线 | 单项 | 2 | 项 |  |  |
| 16 | 设备机柜 | 原装9U机柜 | 2 | 个 |  |  |
| 17 | 无边背面发光字喷色字（304不锈钢） | 按模型尺寸 | 2 | 组 |  |  |
| 18 | 吊装+转运费 | 单项 | 1 | 项 |  |  |
| 总计 |  |